**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ. ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.** | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.** | **ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.** | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.** |
| 1 | Πλήρης γεωμετρική αποτύπωση των δομικών στοιχείων των κτηρίων (ξυλότυπος) | Τμχ. | 9 |  |  |  |  |
| 2 | Εκτέλεση κρουσιμετρήσεων επί κατακόρυφων και οριζόντιων δομικών στοιχείων (πλάκες, δοκούς και υποστυλώματα) | Τμχ. | 300 |  |  |  |  |
| 3 | Λήψη πυρήνων σκυροδέματος από θέσεις επί κατακόρυφων και οριζόντιων δομικών στοιχείων (πλάκες, δοκούς και υποστυλώματα) | Τμχ. | 100 |  |  |  |  |
| 4 | Αποκοπή τεμαχίων χαλύβδινου οπλισμού (τρία για κάθε ένα από τα 9 κτήρια που αναφέρονται παραπάνω) | Τμχ. | 27 |  |  |  |  |
| 5 | Διενέργεια τομών (χαντρώματα) για αποκάλυψη και μέτρηση διατομής σιδηρού οπλισμού | Τμχ. | 300 |  |  |  |  |
| 6 | Διενέργεια μαγνητικών ανιχνεύσεων σε δομικά στοιχεία των κτηρίων. Η συνολική επιφάνεια σκυροδέματος που θα ανιχνευτεί θα είναι 80m2 και θα αποδεικνύεται από τα φύλλα καταγραφής του εξοπλισμού μαγνητικής ανίχνευσης | Τμχ. | 200 |  |  |  |  |
| 7 | Διενέργεια οπών Φ12 επί πλακών για την αποτίμηση του πάχους αυτών | Τμχ. | 90 |  |  |  |  |
| 8 | Διάνοιξη ενός ερευνητικού σκάμματος παραπλεύρως της θεμελίωσης κάθε κτηρίου | Τμχ. | 9 |  |  |  |  |
| 9 | Κατάλληλη τεχνική έκθεση που θα παρουσιάζει τα ευρήματα των μαγνητικών ανιχνεύσεων, των χαντρωμάτων, των κρουσιμετρήσεων και των πυρηνοληψιών | Τμχ. | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Ξυλοτυπικά σχέδια στα οποία θα αποτυπώνονται με ευκρίνεια όλες οι θέσεις των δοκιμών και τον οπλισμών που θα εντοπιστούν | Τμχ. | 9 |  |  |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ:** | | | |  |  |  |  |

* **Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο και θα παραμείνουν σταθερές μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας και την έκδοση του αντίστοιχου τιμολογίου.**
* **Αύξηση τιμών από τυχόν λάθη και παραλείψεις από την πλευρά του αναδόχου δεν γίνονται αποδεκτές.**